**Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Красные Баки Нижегородской области»**

Утверждена приказом

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

директор

ГАУ НО «ФОК в р.п. Красные Баки

 Нижегородской области»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Сотников

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

 МП

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по правилам пользования комплексом «СОКОЛ 8748»**

**2018 год**

**1. Общие вопросы**

 **1.1** Сотрудники учреждения (администратор, кассир, начальник смены, контролер КПП) пользуются кнопкой тревожной сигнализации в случае возникновения угрозы террористического акта, хищения материальных ценностей, нападения.

 Выезд группы реагирования при срабатывании комплекса «СОКОЛ 8748» осуществляется в период времени, согласованный сторонами в соответствии с приложением к договору об экстренном вызове наряда с помощью средств тревожной сигнализации объекта.

**2. Порядок проверки работоспособности комплекса «СОКОЛ 8748»**

**2.1** Проверку работоспособности комплекса «СОКОЛ 8748» осуществляет главный инженер ежемесячно совместно с представителем обслуживающей организации.

**2.2** Для проверки работоспособности комплекса «СОКОЛ 8748»необходимо: позвонив на пульт по телефону: 8-920-050-02-64, назвать пультовой номер 2228, название организации, должность и фамилию, сообщить о плановой проверке. С разрешения дежурного нажать на кнопку. Затем поворотом ключа (вставлен в блок управления кнопкой) против часовой стрелки кнопку вернуть в исходное положение.

 Далее комплекс снимается с режима тревоги набором кода 4223. Повторным набором кода 4223 комплекс устанавливается в рабочий режим.

О результатах проверки работоспособности комплекса узнать у дежурного пульта по телефону: 8-920-050-02-64.

**2.3** После проверки работоспособности комплекса главный инженер обязан сделать соответствующую запись в журнале проверок работоспособности средств тревожной сигнализации.

**2.4** В случае неисправности комплекса необходимо сообщить дежурному электромонтеру по телефону: 8-999-076-13-37.

**2.5** Категорически запрещается осуществлять проверку рабочего комплекса без уведомления диспетчера пульта управления.

**3. Порядок пользования копкой тревожной сигнализации.**

**3.1** Подача сигнала «ТРЕВОГА» через комплекс «СОКОЛ 8748» может осуществляться нажатием кнопки тревожной сигнализации или с пульта дистанционного управления нажатием на соответствующую клавишу.

**3.2** После сработки комплекса до прибытия группы реагирования в рабочее состояние комплекс не возвращается.

**3.3** При подаче сигнала с пульта дистанционного управления после нажатия соответствующей клавиши происходит сработка комплекса, при этом в приборе раздаются щелчки, на индикаторе антенны загорается сигнал красного цвета ( в рабочем состоянии на индикаторе антенны мигающий зеленый сигнал).

При нажатии второй клавиши на пульте дистанционного управления красный сигнал на индикаторе антенны гаснет.

Приведение комплекса в рабочее состояние в п. 3.5.

**3.4** При подаче сигнала нажатием тревожной кнопки происходит срабатывание комплекса и из прибора раздаются щелчки (кнопка фиксируется в нажатом положении).

**3.5** Комплекс приводится в рабочее состояние поворот ключа (вставлен в блок управления кнопкой) против часовой стрелки до возвращения кнопки в исходное положение набором кода 4223 на приборе, после чего щелчки прекращаются и загорается индикатор «ГОТОВ».

После вторичного набора кода 4223 индикатор «ГОТОВ» гаснет, загорается индикатор «СНАРЯЖЕН».

**3.6** В случае ложного срабатывания тревожной сигнализации необходимо срочно позвонить на пульт управления по телефону: 8-920-050-02-64 или (8831)-220-83-36, назвать пультовой номер 2228, должность, фамилию и сообщить о ложной нажатии кнопки. Для приведения комплекса в рабочее состояние необходимо выполнить действие пункта 3.5.

**4. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.**

**4.1** При нападении на учреждение с целью совершения противоправных действий, при появлении подозрительных лиц необходимо:

-незамедлительно при появлении лиц, в действиях которых имеются признаки противоправных действий, не привлекая их внимания, нажать кнопку тревожной сигнализации, после этого необходимо протянуть время (изобразить испуг, попросить повторить их требования, заговорить с нападающими, медленно выполнять их требования) до приезда группы задержания;

-особо обратить внимание на то, как выглядят лица, совершившие преступление;

-во что они были одеты, возраст, рост, черты лица, цвет волос;

-обратить внимание на наличие особых примет (шрамы, татуировки, акцент);

-проследить пути отхода лиц, совершивших преступление. При использовании преступниками автотранспорта запомнить марку, цвет, гос.номер транспортного средства.

**4.2** По прибытии группы реагирования передать необходимую информацию старшему группы.

 Разработал:

 Главный инженер О.В. Беляев

 Старший контролер В.Н. Забродин

 Согласовано:

 Зам. директора по УСР В.В. Саяпина

 Ведущий специалист по ОТ Н.А. Таврова